Nagykapornak község Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2009.(II.5.) önkormányzati rendelete
Helyi Építési Szabályzatáról
 Hatályos: 2024. 07. 01
Nagykapornak Önkormányzatának Képviselő Testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §- ban, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben kapott felhatalmazás alapján az építés helyi rendjének biztosítása érdekében az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja:
ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya Nagykapornak község közigazgatási területe.
(2)1 A belterületi határvonalat, a beépítésre szánt és beépítésre nem szánt övezeteket, azok határvonalit, a tömbön belüli övezethatárokat, közterületi szabályozási vonalakat, valamint a területek övezeti jelölését és egyéb szabályozási elemeket a rendelet 1-11. mellékletét képező szabályozási terv ábrázolja.
Településszerkezet, terület felhasználás
2. § (1) A rendelet hatálya alá tartozó terület beépítésre nem szánt és beépítésre szánt területből áll. A beépítésre szánt területeket az építési használatuk általános jellege, valamint sajátos építési használatuk szerint:
1. lakó-
1.1.falusias lakó- (jele: Lf)
1.2. kertvárosias lakóterület- (jele: Lke)
2. gazdasági-
2.1 kereskedelmi-, szolgáltató- (jele. Gksz)
2.2 ipari- (jele: Gip)
3. településközponti vegyes- (jele: Vt)
4. különleges- (jele: K)
4.1 temető területe- (jele: Kt)
4.2 sport terület- (jele: Ksp)
területként különbözteti meg a szabályozási terv.
A beépítésre nem szánt területeket használatuk általános jellege szerint
1. közlekedési- és közműelhelyezési, hírközlési-(jele: Köu)
2. zöld- (jele: Z)
3. erdő-
3.1 gazdasági erdő- (jele: Eg)
3.2 védelmi erdő- (jele: Ev)
4. mezőgazdasági-
4.1 kertes mezőgazdasági- (jele: Mk)
4.2 általános mezőgazdasági- (jele: Má)
5. vízgazdálkodási- (jele: V)
területként (terület-felhasználási egységként) különbözteti meg a szabályozási terv.
(2) A belterületi határvonalat, a beépítésre szánt és beépítésre nem szánt övezeteket, azok határvonalit, a tömbön belüli övezethatárokat, közterületi szabályozási vonalakat, valamint a területek övezeti jelölését és egyéb szabályozási elemeket a rendelet mellékletét képező szabályozási terv ábrázolja.
BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK
Általános előírások
3. § (1) Beépítésre szánt területen épület csak az építési szabályoknak és a szabályozási tervnek megfelelően kialakított építési telken helyezhető el.
(2) A beépítésre szánt területen a kialakítható telkek megengedett legkisebb szélességét a szabályozási tervben meghatározott kötelező építési vonalon és az építési hely területének átlagában kell biztosítani. A kialakítható telek megengedett legkisebb mélysége a telek területének átlagában legyen biztosított.
(3) A beépítésre szánt területen a meglévő telkek beépíthetők, amennyiben a közterületek szabályozása által igényelt telekalakítást követően az elő-, oldal- és hátsókertre vonatkozó általános, illetve a szabályozási terv szerinti előírások betarthatók, illetve amennyiben a tömb területére meghatározott építési hely azt lehetővé teszi.
(4) Beépítésre szánt területen épületet elhelyezni
a) a szabályozási tervben szereplő, a tömbök területére jelölt építési hely területén belül, az oldal- és hátsókert általános szabályainak megtartása mellett,
b) építési hely jelöléssel nem rendelkező tömbök esetében pedig az oldal- és hátsókert általános szabályainak megtartása mellett lehet.
(5) A beépítésre szánt területen az övezet területén elhelyezhető főfunkciójú, a telek rendeltetését meghatározó épületet
a) kötelező építési vonallal szabályozott tömbök esetében e vonal mentén, mellékfunkciójú épületet pedig a (4) bekezdés szerinti területen belül,
b) irányadó építési vonallal szabályozott tömbök esetében a jelenlegi beépítésnek megfelelően, illetve a környezetének megfelelő beépítést követve e vonal mentén, vagy tőle legfeljebb 3 m-re,
c) kötelező építési vonallal nem szabályozott tömbök esetében épületet a (4) bekezdés szerinti területen belül, minimum 5 m-es előkerttel
lehet elhelyezni.
(6) A beépítésre szánt területen belül minden építményt a környezettel, a településképpel összhangban kell létesíteni és fenntartani. A létesítés során az övezetek rendeltetésének megfelelően, a helyszíni adottságokat figyelembe véve úgy kell eljárni, hogy a létesítmény ne akadályozza a szomszédos telkek és építmények, önálló rendeltetési egységek zavartalan, rendeltetésszerű használhatóságát. Illeszkedjen a környezet és a környező beépítés természeti és építészeti adottságaihoz. Az építészeti adottságokhoz történő illeszkedés során, különös tekintettel figyelembe kell venni a környezetben kialakult épülettömeg nagyságát, arányait és a jellemző anyaghasználatot.
Falusias lakóterület
4. § (1) A falusias lakóterület (jele: Lf) lakóépületek, a mező- és erdőgazdasági építmények, továbbá a helyi lakosságot szolgáló, nem zavaró hatású kereskedelmi-, szolgáltató- és kézműipari építmények elhelyezésére szolgál.
(2) A falusias lakóterületen elhelyezhető:
1. legfeljebb két lakást tartalmazó lakóépület,
2. mező- és erdőgazdasági (üzemi) építmény, melyek közül az állattartást szolgáló építmények nagyságára és elhelyezésére külön rendelet, a helyi állattartási rendelet vonatkozik,
3. helyi igényeket kiszolgáló kereskedelmi- és szolgáltató-, vendéglátó épület,
4. legfeljebb 8 személy elhelyezését biztosító szálláshely szolgáltató épület,
5. legfeljebb 6 személy foglalkoztatását biztosító ipari-, gazdasági építmény,
6. helyi igazgatási-, egyházi-, oktatási-, egészségügyi- és szociális épület,
7. gépjárműtároló épület 3,5 t önsúlynál nem nehezebb, illetve legfeljebb 2 db 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjármű számára,
8. elhelyezhető továbbá az OTÉK 1. számú melléklet 67. pontjában meghatározott melléképítmények.
(3) A Falusias lakóterületre vonatkozó normatív szabályokat a következő táblázat tartalmazza:
	
Övezet jele
	Lf-1
	Lf-2
	Lf-3

	
Építési mód
	oldalhatáron álló
	oldalhatáron álló
	oldalhatáron álló

	Megengedett legnagyobb beépítettség (%)
	25
	25
	25

	Megengedett legkisebb és legnagyobb építménymagasság (m)
	- 4,0
	- 5,0
	- 5,0

	Kialakítható legkisebb telek területe (m2)
	1000
	1000
	1000

	Beépíthető legkisebb telek területe (m2)
	K
	K
	K

	Kialakítható legkisebb telekszélesség és mélység (m)
	20
50
	20
50
	20
50

	Beépíthető legkisebb telekszélesség (m)
	14
	14
	14

	Kialakítható legkisebb zöldfelület mértéke (%)
	50
	50
	50


(4) A falusias lakóterület övezetében az OTÉK által meghatározott gépkocsi elhelyezését az építési telken belül biztosítani kell.
(5)
(6)
Kertvárosias lakóterület
5. § (1) A kertvárosias lakóterület (Lke) laza beépítésű, összefüggő nagy kertes, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló lakóépületek elhelyezésére szolgál.
(2) A kertvárosias lakóterületen elhelyezhető:
1. legfeljebb kétlakásos lakóépület, műterem és tárolóépület,
2. a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi-, szolgáltató épület,
3. egészségügyi- és szociális épület,
4. elhelyezhető továbbá az OTÉK 1. számú melléklet 67. pontjában meghatározott melléképítmények közül:
- közmű becsatlakozási műtárgy,
- közműpótló műtárgy,
- hulladéktartály tároló,
- kerti építmény,
(3) A kertvárosias lakóterületre vonatkozó normatív szabályokat a következő táblázat tartalmazza:
	
Övezet jele
	Lke-1
	Lke-2

	Építési mód
	szabadon álló
	oldalhatáron álló

	Megengedett legnagyobb beépítettség (%)
	30
	30

	Megengedett legkisebb és legnagyobb építménymagasság (m)
	- 5,0
	- 5,0

	Övezet jele
	Lke-1
	Lke-2

	Kialakítható legkisebb telek területe (m2)
	800
	800

	Beépíthető legkisebb telek területe (m2)
	800
	800

	Kialakítható legkisebb telekszélesség és mélység (m)
	20
35
	20
35

	Beépíthető legkisebb telekszélesség (m)
	20
	20

	Kialakítható legkisebb zöldfelület mértéke (%)
	50
	50


(4) A kertvárosias lakóterület övezetében az OTÉK által meghatározott gépkocsi elhelyezést az építési telken belül biztosítani kell.
(5)
Településközponti vegyes terület
6. § (1) A településközpont, vegyes terület (jele: Vt) több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, elsősorban helyi települési szintű, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató, igazgatási, oktatási épületek, valamint sportépítmények elhelyezésére szolgál, amelyek alapvetően nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra.
(2) A tervezési területen Vt-1, Vt-2, Vt-3, Vt-4, Vt-5, Vt-6 és Vt-7 jelű településközpont vegyes övezet található, melyek közül
a Vt-1 jelű övezet területén elhelyezhető:
- lakóépület,
- helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi-, szolgáltató- és vendéglátó épület,
- szálláshely szolgáltató épület,
- az előzőekben felsoroltakhoz kapcsolódó tároló épület.
a Vt-2 jelű övezet területén elhelyezhető:
- helyi lakosság ellátását szolgáló, kereskedelmi-, szolgáltató- és vendéglátó épület,
- szálláshely szolgáltató épület,
- egyéb közösségi-, szórakoztató-, kulturális épület,
- nem zavaró hatású gazdasági épület,
- az előzőekben felsoroltakhoz kapcsolódó tároló épület.
a Vt-3 jelű övezet területén elhelyezhető:
- lakóépület,
- a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi-, szolgáltató- és vendéglátó épület,
- szálláshely szolgáltató épület,
- igazgatási- és irodaépület,
- egészségügyi- és szociális épület,
- az előzőekben felsoroltakhoz kapcsolódó tároló épület.
a Vt-4 jelű övezet területén elhelyezhető:
- egyházi- és szociális épület.
a Vt-5 jelű övezet területén elhelyezhető:
- lakóépület,
- a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi-, szolgáltató- és vendéglátó épület,
- szálláshely szolgáltató épület,
- egyházi-, oktatási-, egészségügyi- és szociális épület,
- egyéb közösségi szórakoztató épület,
- az előzőekben felsoroltakhoz kapcsolódó tároló épület.
a Vt-6 jelű övezet területén elhelyezhető:
- oktatási épület.
a Vt-7 jelű övezet területén elhelyezhető:
- a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi-, szolgáltató – és vendéglátó épület
(3) A Településközpont vegyes területre vonatkozó normatív szabályokat a következő táblázat tartalmazza:
	
Övezet jele
	Vt-1
	Vt-2
	Vt-3
	Vt-4
	Vt-5
	Vt-6
	Vt-7

	Építési mód
	oldalhatáron álló
	szabadon álló
	oldalhatáron álló
	szabadon álló
	oldalhatáron álló
	szabadon álló
	szabadon álló

	Megengedett legnagyobb beépítettség (%)
	30
	40
	40
	15
	30
	40
	40

	Megengedett legkisebb és legnagyobb építménymagasság (m)
	- 7,5
	- 7,5
	- 5,0
	K
	- 5,0
	K
	- 7,5

	Kialakítható legkisebb telek területe (m2)
	800
	1500
	500
	K
	800
	K
	1200

	Beépíthető legkisebb telek területe (m2)
	K
	K
	400
	K
	400
	K
	K

	Kialakítható legkisebb telekszélesség és mélység (m)
	20
K
	30
30
	16
25
	K
K
	20
30
	K
K
	20
-

	Beépíthető legkisebb telekszélesség (m)
	K
	K
	14
	K
	14
	K
	K

	Kialakítható legkisebb zöldfelület mértéke (%)
	30
	30
	30
	50
	40
	20
	10


(4)
(5) A Vt-3, Vt-5 és a Vt-6 jelű övezet területein az OTÉK által az egyes építményekre meghatározott gépkocsi elhelyezést az építési telken belül nem kell biztosítani.
(6) A Vt-7 jelű övezet területein az OTÉK által meghatározott gépkocsi elhelyezést az építési telken belül vagy az út kezelője által engedélyezett, az építési telekhez kapcsolódó közlekedési területen biztosítani kell.
Kereskedelmi-, szolgáltató gazdasági terület
7. §2 (1) A kereskedelmi-, szolgáltató gazdasági terület (jele: Gksz) elsősorban nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál.
(2) A kereskedelmi-, szolgáltató gazdasági területen elhelyezhető:
a) mindenfajta, nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület
b) a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások,
c) irodaépület,
d) tároló és gépjárműtároló épület,
e) üzemanyagtöltő,
f) sportépítmény.
(3) A kereskedelmi-, szolgáltató gazdasági övezet területére vonatkozó normatív szabályok:
a) Övezet jele: Gksz
aa) Építési mód: szabadon álló
ab) Megengedett legnagyobb beépítettség (%): 30
ac) Megengedett legnagyobb építménymagasság (m): 7,5
ad) Kialakítható legkisebb telek területe (m2): 3000
ae) Beépíthető legkisebb telek területe (m2): K
af) Kialakítható legkisebb telekszélesség és mélység (m): 30 /50
ag) Beépíthető legkisebb telekszélesség (m): K
ah) Kialakítható legkisebb zöldfelület mértéke (%): 30
b) Gksz-1
ba) Építési mód: oldalhatáron álló
bb) Megengedett legnagyobb beépítettség (%): 45
bc) Megengedett legnagyobb építménymagasság (m): 9,0
bd) Kialakítható legkisebb telek területe (m2): 3000
be) Beépíthető legkisebb telek területe (m2): K
bf) Kialakítható legkisebb telekszélesség és mélység (m): 30 /50
bg) Beépíthető legkisebb telekszélesség (m): K
bh) Kialakítható legkisebb zöldfelület mértéke (%): 20
(4)
(4) A kereskedelmi-, szolgáltató gazdasági területen az OTÉK által meghatározott gépkocsi elhelyezést az építési telken belül biztosítani kell.
(5) A Gksz-1 jelű kereskedelmi-, szolgáltató gazdasági területen a beültetési kötelezettséggel jelölt területen védőfásítást kell kialakítani.
Ipari gazdasági terület
8. § (1) Az ipari gazdasági terület (jele: Gip) olyan gazdasági célú mezőgazdasági- és ipari építmények elhelyezésére szolgál, amelyek más beépítésre szánt területen nem helyezhetők el. A Gip jelű övezet területe elsősorban üzemi állattartás és egyéb ipari tevékenység számára kialakított terület.
(2) Az ipari gazdasági területen elhelyezhető mindenfajta gazdasági tevékenységi célú épület, továbbá nagyüzemi állattartó épület, ha a létesítési feltételeknek megfelel.
(3) Az ipari gazdasági területre vonatkozó normatív szabályokat a következő táblázat tartalmazza:
	
Övezet jele
	Gip

	Építési mód
	szabadon álló

	Megengedett legnagyobb beépítettség (%)
	40

	Megengedett legkisebb és legnagyobb építménymagasság (m)
	- 9,0

	Kialakítható legkisebb telek területe (m2)
	5000

	Beépíthető legkisebb telek területe (m2)
	K

	Kialakítható legkisebb telekszélesség és mélység (m)
	50
50

	Beépíthető legkisebb telekszélesség (m)
	K

	Kialakítható legkisebb zöldfelület mértéke (%)
	30


(4) Az ipari gazdasági területen az OTÉK által meghatározott gépkocsi elhelyezést az építési telken belül biztosítani kell.
(5) 3 A Gip jelű egyéb ipari gazdasági területen a beültetési kötelezettséggel jelölt területen védőfásítást kell kialakítani.
Különleges terület
9. § (1) A különleges területbe (jele: K) azok a területek tartoznak, amelyek a rajtuk elhelyezendő építmények különlegessége miatt (helyhez kötöttek, jelentős hatást gyakorolnak a környezetükre vagy a környezetük megengedett külső hatásaitól is védelmet igényelnek) az egyéb építési területektől eltérő területek.
(2) A különleges területek egyes építési övezeteiben a következők helyezhetők el:
Kt jelű övezet területe a temető és a templom területe, melyen elhelyezhető:
- a temető területén ravatalozó, kripta és a temetőhöz kapcsolódó tároló építmény,
- a templom területén további építmény nem helyezhető el.
Ksp jelű övezet területe sportterület melyen elhelyezhető:
- a terület használatával kapcsolatos szociális- és tárolóépület, sportépítmény.
(3) A különleges övezet területére vonatkozó normatív szabályokat a következő táblázat tartalmazza:
	
Övezet jele
	Kt
	Ksp

	Építési mód
	szabadon álló
	szabadon álló

	Megengedett legnagyobb beépítettség (%)
	3
	5

	Megengedett legkisebb és legnagyobb építménymagasság (m)
	- 4,0
	- 4,0

	Kialakítható legkisebb telek területe (m2)
	K
	K

	Kialakítható legkisebb telekszélesség és mélység (m)
	K
K
	K
K


BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK
Közlekedési- és közműelhelyezési, hírközlési terület
10. § (1) A közlekedési és közműelhelyezésre szolgáló terület az országos és helyi közutak, a kerékpárutak, a gépjármű várakozóhelyek (parkolók) - a közterületnek nem minősülő telkeken megvalósulók kivételével - a járdák és a gyalogutak, mindezek csomópontjai, vízelvezetési rendszere és környezetvédelmi létesítményei, zöldterületek és parkok, továbbá a közművek és a hírközlés építményeinek elhelyezésére szolgál.
(2) A település közigazgatási területén belül a közlekedési hálózatot a mellékelt táblázatban foglalt hierarchia szerint kell kialakítani. A közutak céljára a szabályozási tervben szabályozási vonallal meghatározott építési területet kell biztosítani, melynek szélessége nem lehet kevesebb a következőknél:
	
	Út jele, megnevezése
(neve, száma, helyrajzi száma)
	Út-kategória
	Szabályozási szélesség
	Úthálózati szerep
	Tulajdonos
	Eltérés az OTÉK 26. §
(2)- től

	1.
	76. sz. Körmend – Zalaegerszeg - Balatonszentgyörgy II. rendű főút (belterület)
(356, 284/2, 287/3, 201 hrsz.)
	B. IV. a. B.
	22-31 m
	I. rendű országos főút
	állam
	*

	2.
	76. sz. Körmend - Zalaegerszeg-Balatonszentgyörgy II. rendű főút (külterület)
(0299, 0163/2, 0154, 0146, 0133/1 hrsz.)
	K. IV. B
	40 m
	I. rendű országos főút
	állam
	

	3.
	7362 sz. Zalaszentmihály - Pókaszepetk összekötő út (belterület) Országút utca
(410, 340 hrsz.)
	B. V. c. B
	15,6-22,5m
	Országos mellékút
	állam
	*

	4.
	7362 sz. Zalaszentmihály - Pókaszepetk összekötő út (külterület)
(018/4 hrsz.)
	K. V. B.
	30 m
	Országos mellékút
	állam
	

	5.
	73217 sz. Padári bekötőút (külterület)
(0129 hrsz.) .
	K. VI. B.
	22 m
	Országos mellékút
	állam
	*

	6.
	Fő utca
(306, 154/1, 149/1
	B. VI. d. B
	10-24 m
	Gyűjtőút
	önkormányzat
	*

	7.
	Deák Ferenc utca
374, 02 hrsz.)
	B. VI. d. B
	10-12 m
	Helyi kiszolgáló út
	önkormányzat
	*

	8.
	Ady Endre utca
(338,325 hrsz.)
	B. VI. d. B
	10-12 m
	Helyi kiszolgáló út
	önkormányzat
	*

	9.
	Rákóczi Ferenc utca
(462 hrsz.)
	B. VI. d. B
	12,5-15 m
	Helyi kiszolgáló út
	önkormányzat
	

	10.
	Kossuth Lajos utca
(503 hrsz.)
	B. VI. d. B
	10-15 m
	Helyi kiszolgáló út
	önkormányzat
	*

	11.
	Kisfaludy utca
(60 hrsz.)
	B. VI. d. B
	7,8-10,2 m
	Helyi kiszolgáló út
	önkormányzat
	*

	12.
	Zrínyi Miklós utca
(35, 69 hrsz.)
	B. VI. d. B
	10 m
	Helyi kiszolgáló út
	önkormányzat
	*

	13.
	Táncsics Mihály utca
(93 hrsz.)
	B. VI. d. B
	6,9-11,5 m
	Helyi kiszolgáló út
	önkormányzat
	*

	14.
	Almási utca
(183/7 és új kiszabályozás)
	B. VI. d. B
	14-14,5 m
	Helyi kiszolgáló út
	önkormányzat
	

	15.
	Almási utca
(198, 207/1 hrsz.)
	B. VI. d. B
	10-13,2 m
	Helyi kiszolgáló út
	önkormányzat
	*

	16.
	Dózsa György utca
(259, 233 hrsz.)
	B. VI. d. B
	8,9-14 m
	Helyi kiszolgáló út
	önkormányzat
	*

	17.
	Béke utca
(149/9, 149/2)
	B. VI. d. B
	17,5-20,7 m
	Helyi kiszolgáló út
	önkormányzat
	

	18.
	Új lakóutak a déli oldalon
	B. VI. d. B
	12-14 m
	Helyi kiszolgáló út
	önkormányzat
	

	19.
	0255 hrsz-ú út
	B. VI. d. B
	12 m
	Helyi kiszolgáló út
	önkormányzat
	

	20.
	0118 hrsz-ú út
	K. VIII. C.
	13,8 m
	Helyi kiszolgáló út
	önkormányzat
	

	21.
	1589/3, 1511/2, 1483/2, 1548/2, 1483/3, 1467, 1424/2, 1405/3, 1405/2, 1374/2, és 1369/4 hrsz-ú utak
	K. VIII. C.
	10 m
	Helyi kiszolgáló út
	önkormányzat
	*

	22.
	0266/3, 0272, 0275, 0269, 0267 és 0265/1 hrsz-ú utak
	K. VIII. C.
	10 m
	Helyi kiszolgáló út
	önkormányzat
	*

	23.
	05/2 hrsz-ú út
	K. VIII. C.
	16m
	Helyi kiszolgáló út
	önkormányzat
	

	24.
	089, 097, 098 és 095 hrsz-ú utak
	K. VIII. C.
	10 m
	Helyi kiszolgáló út
	önkormányzat
	*

	25.
	0114, 0119/4, 0121 és 0124/2 hrsz-ú utak
	K. VIII. C.
	10 m
	Helyi kiszolgáló út
	önkormányzat
	*

	26.
	0155, 0158, 0160, 0179 és 0199 hrsz-ú utak
	K. VIII. C.
	10 m
	Helyi kiszolgáló út
	önkormányzat
	*

	27.
	1034/2 és 1106/2 hrsz-ú utak
	K. VIII. C.
	10 m
	Helyi kiszolgáló út
	önkormányzat
	*

	28.
	016661 és új kiszabályozott út
	K. VIII. C.
	10 m
	Helyi kiszolgáló út
	önkormányzat
	*

	29.
	0212, 0215 és 0240 hrsz-ú utak
	K. VIII. C.
	10 m
	Helyi kiszolgáló út
	önkormányzat
	*

	30.
	1250/2, 1207/2, 1162/2 és 1171/2 hrsz-ú utak
	K. VIII. C.
	10 m
	Helyi kiszolgáló út
	önkormányzat
	*


(3) A közlekedési területen elhelyezhetők:
1. a közlekedést kiszolgáló közlekedési építmények, közúti jelzőtáblák,
2. közművek, vízelvezetési-, hírközlési- és környezetvédelmi építmények,
3. hirdető berendezések,
4. utcabútorok, szobrok és emlékművek.
(4) A település területén – helyi önkormányzati rendelet hiányában - az OTÉK 42. § -ban meghatározottak szerint a gép- és egyéb járművek elhelyezését saját területen belül kell biztosítani.
(5) A szabályozási területen valamennyi beépíthető ingatlan megközelítését önkormányzati közúton, közforgalom elől el nem zárt magánúton, vagy közforgalom elől elzárt magánúton biztosítani kell. Építési telek közúti kapcsolata közterületről, gyalogútról és kerékpárútról nem biztosítható.
(6)
(7)
(8) A telekalakítási, illetve az épületek, építmények építési- és használatbavételi, valamint fennmaradási engedélyének kiadásakor az építési telek megközelítésére szolgáló út járműközlekedésre való alkalmasságát, használhatóságát, megfelelőségét vizsgálni kell, illetőleg ennek megfelelő minőségű és teherbírású út kialakítását elő kell írni.
(9)
(10) A település közigazgatási területén belül található országos mellékutak külterületi szakaszai mellett az út tengelyétől számított 50-50 m-es védőtávolság előírt. A védőtávolságon belül építmény csak a külön jogszabályban előírt feltételek szerint, a közutak esetében a közutak kezelőinek hozzájárulásával helyezhető el.
(11) Belterületen – a közút mellett ipari-, kereskedelmi-, vendéglátóipari-, továbbá egyéb szolgáltatási célú építmény építése, bővítése, rendeltetésének megváltoztatása, valamint a szabályozási tervben szereplő, közlekedési területen belül nyomvonal jellegű építmény elhelyezése, bővítése a közút kezelőjének hozzájárulásával végezhető, a közlekedésbiztonsági előírások betartásával, a közvilágítás és a gyalogos közlekedés biztosításával.
(12)
(13)
(14) Az utak, parkolók fásítása kötelező, melyet a kertészeti kiviteli tervek szerint - a közmű kiviteli tervek figyelembevételével - kell megvalósítani. Előtérbe kell helyezni a honos, tájba illő fajok alkalmazását. Útkereszteződéseknél a rálátási háromszöget a közlekedés biztonsága érdekében szabadon kell hagyni, ezen a területen sem növényzet, sem épített létesítmény nem helyezhető el.
Zöldterület
11. § (1) A zöldterület (Z) a település belterületén állandó növényzettel fedett közterület, közpark.
(2) A zöldterület övezete beépítésre nem szánt, területén köztárgyak helyezhetők el. az OTÉK 1. számú melléklet 56. pontja szerint.
Gazdasági erdőterület
12. § (1) A terület gazdasági rendeltetésű erdők (Eg) elhelyezésére szolgál.
(2)
(3)
Védelmi erdőterület
13. § (1) A terület védelmi rendeltetésű erdők (Ev) elhelyezésére szolgál.
(2)
(3) A védelmi rendeltetési erdőterületen épületet elhelyezni nem lehet.
Turisztikai erdőterület4
13/A. § (1) A turisztikai rendeltetésű erdők (Et) területén turisztikai célú szállás és vendéglátó épületek, a testedzést, az erdőhöz kötődő rekreációt, szabadidő eltöltését szolgáló épületek és építmények helyezhetők el.
(2) A Turisztikai erdőterületre vonatkozó normatív szabályokat a következő táblázat tartalmazza:
a) Övezet jele: Et
b) Építési mód: szabadon álló
c) Megengedett legnagyobb beépítettség (%): 2
d) Megengedett legnagyobb építménymagasság (m): 4,5
e) Kialakítható legkisebb telek területe (m2): 5000
f) Beépíthető legkisebb telek területe (m2): 5000
g) Kialakítható legkisebb telekszélesség és mélység (m): -
h) Beépíthető legkisebb telekszélesség: -
Kertes mezőgazdasági terület
14. § (1) A kertes mezőgazdasági terület (Mk) a szőlő- és gyümölcstermesztés, kertművelés számára szolgáló terület.
(2) A keretes mezőgazdasági övezet területén a nádas, a gyep és a szántó művelési ágban nyilvántartott telkek kivételével elhelyezhető telkenként legfeljebb egy, elsősorban a tárolás és pihenés célját szolgáló épület, valamint terepszint alatti építmény (pince). A kertes mezőgazdasági övezet területén a művelési ágtól függetlenül lakóépület nem helyezhető el.
(3) A kertes mezőgazdasági területre vonatkozó normatív szabályokat a következő táblázat tartalmazza:
	
Övezet jele
	Mk

	Építési mód
	oldalhatáron álló

	Megengedett legnagyobb beépítettség (%)
	3

	Megengedett legkisebb és legnagyobb építménymagasság (m)
	[bookmark: _GoBack]- 3,5

	Kialakítható legkisebb telek területe (m2)
	1500

	Beépíthető legkisebb telek területe (m2)
	720

	Kialakítható legkisebb telekszélesség és mélység (m)
	12
80

	Beépíthető legkisebb telekszélesség (m)
	10


(4) A 720 m2-et el nem érő területű telken építményt elhelyezni nem szabad.
(5)
Általános mezőgazdasági terület
15. § (1) Az általános mezőgazdasági terület övezetei szántóföldi mezőgazdasági termelés, rét- és legelőgazdálkodás céljára szolgáló területek, melyek közül az Má-1 jelű övezet területe elsősorban szántó művelésű terület, az Má-2 övezet területe pedig országosan védett lápterület, Rába - Csörnöc árterület, valamint Natura 2000 védett terület.
(2) Az Má-2 jelű övezet területén közműépítmény és út kivételével építményt és épületet elhelyezni nem lehet.
(3)5 Má-1 jelű övezetben legalább 10.000 m2 nagyságú telken lehet mezőgazdasági üzemi épületet elhelyezni legfeljebb 3% beépítettséggel és legfeljebb 7,5 m építménymagassággal. A technológiai építmények magassága nem korlátozott. Lakóépület csak birtokközponton létesíthető.
(4)6 Má-1 jelű övezetben több önálló telekből az OTÉK 1. melléklet 68. pontja szerinti birtoktest alakítható ki.
a) Birtokközponton elhelyezhetők a következő rendeltetések: mezőgazdasági termelést, gazdálkodást szolgáló gazdasági épület, lakóépület, szállás épület*, továbbá a saját termék feldolgozására, tárolására és árusítására szolgáló építmények*1.
b) Birtoktest esetében a 3%-os beépíthetőség a birtoktesthez tartozó összes telek területe után számítva csak az egyik telken is kihasználható (birtokközpont), ha a telek területe legalább a 10.000 m2-t eléri és a beépítés a szomszédos telkek rendeltetésszerű használatára nincs korlátozó hatással, illetőleg azt nem veszélyezteti.
c) Birtokközpont telkén a beépítettség a 40%-ot nem haladhatja meg. d) Az épületeket a telekhatártól legalább 2 m távolságra kell elhelyezni.
(5)7
Vízgazdálkodási terület
16. § (1) Bármely építési övezetben az ingatlan tulajdonosa köteles a területére hullott csapadékvíz ártalommentes elvezetését biztosítani, környezetének károsítása nélkül. A csapadékvíz elvezető rendszerbe csak a mindenkor érvényes jogszabályban előírt minőségi paramétereket meg nem haladó szennyezettségű, csapadékból származó vízmennyiség kerülhet.
(2) A természetes vízfolyások partvonalától számított 6 m-en belül, csapadékvíz elvezető árkok partvonalától számított 3 m-en belül épület, építmény – vízügyi létesítmények kivételével - nem helyezhető el, és a földhasználat a parti sávban a fenntartási munkát nem akadályozhatja.
(3) Az ingatlan tulajdonosa köteles a területén lévő vízelvezető rendszer megfelelő karbantartásáról gondoskodni.
A szabályozási tervben önálló helyrajzi számmal rendelkező vízfolyások, árkok és csatornák:
- a Foglár-csatorna a 064/4, 426 és a 0260/2 hrsz-ú,
- a Küllői-patak a 285, 217/2, 0168, 0165, 0157, 0141,0135 és 0132/3 hrsz-ú,
- a Geszteréti-patak a 0227 és 0209 hrsz-ú területeken,
- egyéb vízelvezető árkok a 064/4, 067, 086, 087, 0100, 0106, 0132/4, 0138, 0169, 0209, 0227, 0260/1-2, 0262, 074/2, 0109/10, 0171, 0185 és 0180,442, 295,hrsz-ú
földrészleteken találhatóak.
Újonnan kiszabályozott árok a 0181, 497, 498, 425/1, 424/3 hrsz-ú földrészleten található.
A Küllői-patakon lévő víztározó üzemi vízszintje mellett állandó vízállással érintett ingatlanok: 0167/2 és 0173 hrsz-ú területek, árvíz esetén időszakosan elöntéssel érintett ingatlanok: 0210/1, 0164/1, 0164/3, 0178 erdő, 0177/1 erdő, 0177/2 és 0174 út, 0176 út hrsz-ú területek egésze, vagy egy része.
A településen önálló helyrajzi számmal nem rendelkező, illetve alrészletként bejelölt közcélú vízelvezető árkok az utak mellett és a 085/14, 028/6, 0170, 0172 459, 461, 425/1, 424/3, 381, 382/1, 382/2, 382/3, 385/2, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 394/1-8, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 497, 498 hrsz-ú földrészleteken találhatók.
(4)
IV. TELEPÜLÉSI ÉRTÉKVÉDELEM
Természeti értékek védelme
17. §
Építészeti értékek védelme
18. §
Környezetvédelmi előírások
19. § (1) Talaj és vízvédelem
Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező, az ideiglenes tárolásra szolgáló (közműpótló) létesítmények, berendezések ürítéséből származó, illetve közüzemi csatornahálózatba vagy más módon befogadóba vagy szennyvíztisztítóba nem vezetett települési folyékony hulladékot, valamint a települési szilárd hulladékot a külön jogszabályban előírtak szerint gyűjteni, továbbá az annak begyűjtésére feljogosított hulladékkezelőnek átadni.
A közegészségügyi, a környezetvédelmi és a vízgazdálkodási jogszabályok megsértése esetén a vízi-közmű törzshálózat mentén fekvő ingatlanoknak a vízi-közmű hálózatba történő bekötése kötelező. A közműhálózatba történő bekötés után az ingatlanon lévő közműpótló létesítményeket meg kell szüntetni, vagy más célú felhasználásra kell alkalmassá tenni.
Minden fejlesztés feltétele a szennyvíz elvezetésének és ártalmatlanításának a jogszabályok szerinti (területi vagy technológiai) határértékek biztosításával történő ártalmatlanításának a megoldása.
Új létesítmények tervezésénél, és megvalósításánál, valamint működtetésénél az elérhető legjobb technikának megfelelő kibocsátási színvonalat eredményező módszereket, eljárásokat, termelő, illetve szennyvíztisztító berendezéseket kell alkalmazni.
A 240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet„a települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtőterületük kijelöléséről” felsorolásában a Balaton érzékeny felszíni víz, melynek vízgyűjtő területébe a község külterületi határain belül beletartozik.
A 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete szerint a települések szennyeződés érzékenységi besorolása alapján a község az érzékeny kategóriába tartozik.
A 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 2. számú melléklete a szennyvizek befogadóba való közvetlen bevezetésére vonatkozó, vízminőség-védelmi területi kategóriák szerinti 1. kategória határértékei vonatkoznak a község befogadóira. (Balaton és vízgyűjtője közvetlen befogadói)
A község teljes területe nitrát-érzékeny terület, így a mezőgazdasági tevékenységet folytatónak a vizek nitrát-szennyezésének megelőzése, csökkentése érdekében meghatározott előírásokat kell betartani a mezőgazdasági tevékenység során.
A tervlapon jelölt üzemelő sérülékeny vízbázis hidrogeológiai „B” védőterületén szintén a nitrát-szennyezésének megelőzése, csökkentése érdekében meghatározott előírásokat kell betartani. A védőterületen a hígtrágya- és trágyalé leürítés tilos.
(2) Levegőtisztaság védelem
Hulladékok nyílt téri, illetőleg háztartási tüzelőberendezésben történő égetése tilos.
Vonalas létesítmény (közút, vasút, töltés, árok bevágás stb.) mentén - a létesítmény tengelyétől számított 100 méteren belül - bármely növényzet égetése tilos.
A 08/7 helyrajzi számon üzemelő állattartó telep légszennyező forrása körül a szabályozási tervnek megfelelően 300 méteres körzetben levegőtisztaság védelmi övezet került kijelölésre.
A védelmi övezettel érintett ingatlanok:05/2, 05/4, 05/5, 08/5, 08/6, 08/7, 08/8, 08/9, 010/4, 010/5, 011, 015, 018/4, 028/8, 028/17, 028/18, 074/2, 0324, 0326 hrsz.
A kijelölt levegőtisztasági védelmi övezetben a már működő légszennyező tevékenységgel összefüggő építményen túl nem lehet elhelyezni lakó-, üdülő-, oktatási-, egészségügyi-, szociális- és igazgatási célú épületet.
(3) Zaj- és rezgésvédelem
A belterület lakóterületein - üzemi létesítményektől, építőipari kivitelezési tevékenységből és közlekedéstől származó zaj esetén -, a hatályos rendeletek szerinti lakóterületi zajterhelési határértékeknek kell teljesülni.
Az üzemi létesítménybe beletartoznak a kulturális-, szórakoztató-, vendéglátó-, sport-, reklámcélú-, közösségi-, és minden más hangosítást igénylő rendezvények is.
(4) Hulladékgazdálkodás
Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkező, vagy birtokába került települési szilárd hulladékot a környezet szennyezését megelőző, károsítását kizáró módon köteles gyűjteni.
A hulladék termelője, birtokosa a hulladékot köteles gyűjteni, továbbá hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról gondoskodni. A hasznosításra vagy ártalmatlanításra vonatkozó kötelezettségét a kötelezett :
a) jogszabályokban meghatározott feltételekkel, megfelelő hasznosító vagy ártalmatlanító eljárás, berendezés, létesítmény alkalmazásával saját maga teljesíti, vagy
b) az erre feljogosított és engedéllyel rendelkező kezelőnek történő átadással, a kezelés költségeinek megfizetésével teljesíti.
Az ingatlanon elhagyott hulladék kezelési kötelezettsége a hulladék tulajdonosát, ha annak személye nem állapítható meg, - ellenkező bizonyításáig – az ingatlan tulajdonosát terheli.
A fogyasztó köteles a szervezett hulladékbegyűjtést - ideértve a szelektív hulladék-begyűjtési rendszereket is - igénybe venni.
20. §8 (1) Településközponti vegyes terület, lakóterület, gazdasági terület és turisztikai erdőterület részleges közművesítettséggel, kertes mezőgazdasági terület hiányos közművesítettséggel is létesíthető az építési szabályzatban foglalt feltételek szerint. A részleges közművesítettség kizárólag a vezetékes szennyvízelvezetés hiányára vonatkozik, de a szennyvízcsatornázással egyenértékű szennyvízkezelés minden esetben kötelező.
(2) Ivóvízellátás:
a) Bármely építési övezetben az épületek kommunális ivóvízellátása a közüzemi hálózatról, vagy jelen építési szabályzatban meghatározott területeken egyedi fúrt vízkútról történik.
b) Egyedi vízellátás csak a vízügyi hatóság engedélye alapján létesíthető. Településközponti-, lakó- és üdülőterületen a kommunális ivóvízellátás csak közüzemi hálózatról biztosítható.
c) Gazdasági területen a kommunális ivóvízellátás a közüzemi hálózatról biztosítható. Egyedi fúrt kút létesítése is megengedett az előírt feltételek biztosítása esetén.
d) A gazdasági területeken jelentkező technológiai vízigény kielégítése minden esetben egyedi elbírálás alá esik. Mezőgazdasági területen az ivóvízellátás közüzemi hálózatról, vagy egyedi vízkútról biztosítható.
e) Turisztikai erdőterületen az épületek kommunális vízellátása a közüzemi hálózatról biztosítható.
(3) Vízbázis védelem:
a) A belső védőövezetben semmilyen ipari-, mezőgazdasági-, építési-, közlekedési-, vagy a vízadó réteget érintő tevékenység nem végezhető. A belső védőövezet a 266 és a 1135/1 hrsz-ú földrészletet érinti.
b) A külső védőövezetben tilosak az alábbi tevékenységek, illetve építmények elhelyezése: lakótelep, új parcellázású üdülőterület, lakóépület csatornázás nélkül, szennyvíztisztító telep, házi szennyvíz szikkasztása, települési folyékony hulladék lerakó létesítése és üzemeltetése, települési hulladéklerakó (nem veszélyes hulladékok lerakása), építési hulladék lerakása, temető, házikertek, kiskertművelés, erősen mérgező vagy radioaktív anyagok előállítása, feldolgozása, ilyen hulladékok tárolása, lerakása, mérgező anyagok előállítása, feldolgozása, tárolása, ásványolaj- és termékek előállítása, vezetése, feldolgozása, tárolása, veszélyes hulladéklerakó, veszélyes hulladék üzemi gyűjtő, élelmiszeripari szennyvizek szikkasztása, hulladékaik tárolása, egyéb ipari szennyvízszikkasztás, salak, hamu lerakása, komposztáló telep, önellátást meghaladó állattartás, hígtrágya és trágyalé kijuttatása termőföldre, hígtrágya és trágyalé leürítés, szennyvízöntözés, tisztított szennyvízzel való öntözés, növényvédőszer kijuttatás légi úton, növényvédőszer tárolás és hulladék elhelyezés, szerves- és műtrágya raktározása, tárolása, szennyvíziszap tárolás, szennyvíziszap termőföldön történő elhelyezése, állathullák elföldelése, dögkutak létesítése és működtetése, haltenyésztés, haletetés, egyéb út, vasút, gépkocsi parkoló, üzemanyagtöltő állomás, gépkocsi mosó, javítóműhely, sódepónia, bányászat, a fedő vagy vízvezető réteget érintő egyéb tevékenység. Új létesítménynél, tevékenységnél tilos, meglévőnél környezetvédelmi felülvizsgálat, vagy környezeti hatásvizsgálat eredményétől függően megengedhető: lakó- vagy irodaépület csatornázással, szennyvízcsatorna átvezetése, sátorozás, fürdés, sportpálya, mérgező anyagokkal nem dolgozó üzemek, megfelelő szennyvízelvezetéssel autópálya, autóút vízzáróan burkolt csapadékvíz elvezető rendszerrel, egyéb út vízzáróan burkolt csapadékvíz elvezető rendszerrel. Új vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél a környezetvédelmi felülvizsgálat, vagy környezeti hatásvizsgálat, illetve az ezeknek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat eredményétől függően. Nagykapornak területén a kijelölt külső védőterületre vonatkozó korlátozások az alábbi ingatlanokat érinti: 257, 258, 259, 264, 265, 267, 268, 1135/3, 260, 262 hrsz-ú ingatlanok.
c) A hidrogeológiai “A” védőövezetben tilosak az alábbi tevékenységek, illetve építmények elhelyezése: lakótelep, új parcellázású üdülőterület, települési folyékony hulladék lerakó létesítése és üzemeltetése, települési hulladéklerakó (nem veszélyes hulladékok lerakása), erősen mérgező vagy radioaktív anyagok előállítása, feldolgozása, ilyen hulladékok tárolása, lerakása, mérgező anyagok előállítása, feldolgozása, tárolása, veszélyes hulladék ártalmatlanító, veszélyes hulladéklerakó, élelmiszeripari szennyvizek szikkasztása, hulladékaik tárolása, egyéb ipari szennyvízszikkasztás, hígtrágya és trágyalé kijuttatása termőföldre, hígtrágya és trágyalé leürítés, szennyvízöntözés, növényvédőszer kijuttatás légi úton, növényvédőszer tárolás és hulladék elhelyezés, növényvédőszerek tárolása, és hulladék elhelyezés, állathullák elföldelése, dögkutak létesítése és működtetése. Új létesítménynél, tevékenységnél tilos, a meglévőknél a környezetvédelmi felülvizsgálat vagy a környezeti hatásvizsgálat eredményétől függően megengedhető: lakóépület csatornázás nélkül, temető, ásványolaj- és termékek előállítása, vezetése, feldolgozása, tárolása, veszélyes hulladék üzemi gyűjtő, komposztáló telep, önellátást meghaladó állattartás, szerves és műtrágya raktározása, tárolása, szennyvíziszap tárolás, szennyvíziszap termőföldön történő elhelyezés, egyéb út, üzemanyagtöltő állomás, bányászat. Új vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél a környezeti hatásvizsgálat, illetve a környezetvédelmi felülvizsgálat, vagy az ezeknek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat eredményétől függően megengedhető: szennyvízcsatorna átvezetés, szennyvíztisztító telep, házi szennyvíz szikkasztása, építési hulladék lerakása, házi kertek, kiskertművelés, mérgező anyagokkal nem dolgozó üzemek, megfelelő szennyvízelvezetéssel, salak, hamu lerakása, növénytermesztés, legeltetés, háziállattartás, szerves- és műtrágyázás, tisztított szennyvízzel való öntözés, növényvédő szerek alkalmazása, haltenyésztés, haletetés, autópálya, autóút vízzáróan burkolt csapadékvíz árokrendszerrel, vasút, gépkocsi parkoló, gépkocsi mosó, javítóműhely, só-depónia, fúrás, új kút létesítése, a fedő vagy vízvezető réteget érintő egyéb tevékenység. Nagykapornak területén a kijelölt “A” védőterületre vonatkozó korlátozások az alábbi ingatlanokat érintik: 261, 263, 270, 271, 272/1, 272/2, 276, 277, 278, 279, 282/2, 1135/2, 1136/1, 1136/2, 1137, 1139, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 247, 248, 249, 250, 252, 251, 253, 254, 255, 256, hrsz-ú ingatlanok.
d) A hidrogeológiai “B” védőövezetben tilosak az alábbi tevékenységek, illetve építmények elhelyezése: erősen mérgező vagy radioaktív anyagok előállítása, feldolgozása, ilyen hulladékok tárolása, lerakása, veszélyes hulladék lerakó, egyéb ipari szennyvíz szikkasztása, hígtrágya és trágyalé leürítése. Új létesítménynél, tevékenységnél tilos, a meglévőknél a környezetvédelmi felülvizsgálat vagy a környezeti hatásvizsgálat eredményétől függően megengedhető: települési folyékony hulladék lerakó létesítése és üzemeltetése, veszélyes hulladék-ártalmatlanító, növényvédőszer tárolás és raktározás. Új vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél a környezeti hatásvizsgálat, illetve a környezetvédelmi felülvizsgálat, vagy az ezeknek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat eredményétől függően megengedhető: lakótelep, új parcellázás üdülőterület kialakítása, lakóépület csatornázás nélkül, házi szennyvíz szikkasztása, települési hulladéklerakó (nem veszélyes hulladékok lerakása), házikertek, kiskertművelés, mérgező anyagok előállítása, feldolgozása, tárolása, ásványolaj- és termékek előállítása, vezetése, feldolgozása, tárolása, veszélyes hulladék üzemi gyűjtő, élelmiszeripari szennyvizek szikkasztása, hulladékaik tárolása, salak, hamu lerakása, növénytermesztés, komposztáló telep, önellátást meghaladó állattartás, műtrágyázás, hígtrágya és trágyalé kijuttatása termőföldre, szennyvízöntözés, növényvédőszerek alkalmazása, növényvédőszeres eszközök mosása, hulladékvizek elhelyezése, szerves- és műtrágya raktározása, tárolása, szennyvíziszap tárolás, szennyvíziszap termőföldön történő elhelyezés, haltenyésztés, haletetés, üzemanyagtöltő állomás, bányászat, fúrás, új kút létesítése, a fedő vagy vízadó réteget érintő egyéb tevékenység. Nagykapornak területén a kijelölt “B” védőterületre vonatkozó korlátozások az alábbi ingatlanokat érinti: 281, 282/1, 282/5, 282/6, 1250/1, 1250/2, 1251, 1252, 1253, 1249, 1248, 1247, 1246, 1245, 1244, 1243, 1242, 1241, 1240, 1239, 1238, 1270, 1269, 1259/6, 1259/5, 1259/4, 1147/1, 1140, 1268, 1266, 1267, 1264, 1263/1, 1263/2, 1262, 1261, 1260/1, 1260/2, 1259/1, 1142, 1141, 1138/2, 1138/1, 275, 274, 273, 246, 245, 244, 243, 242, 1143 hrsz-ú ingatlanok.
(4) Szennyvízelhelyezés:
a) Bármely építési övezetben, amennyiben az épületek használata során kommunális, vagy egyéb szennyvíz keletkezik az épület tulajdonosa köteles annak ártalommentes elhelyezéséről gondoskodni. Meglévő közüzemi szennyvízelvezető hálózat esetén a kommunális szennyvíz elvezetése csak ennek igénybevételével történhet. A közcsatornába vezetett szennyvíz minőségi paraméterei nem haladhatják meg az érvényben lévő jogszabály előírt határértékeket.Amennyiben az építési terület közüzemi szennyvízcsatlakozása nem biztosítható, úgy a vonatkozó jogszabály szerint a közüzemi szennyvízcsatornázással egyenértékű egyedi szennyvízelhelyezési kislétesítmények - mint zárt szennyvízgyűjtő, egyedi szennyvíztisztító kisberendezés, egyedi szennyvízelhelyezési kisberendezés - is telepíthetőek a jelen építési szabályzatban meghatározott területeken.A tulajdonos kötelezettsége a zárt gyűjtő folyamatos vízzáróságáról és a gyűjtött szennyvíz előírások szerinti elszállíttatásáról gondoskodni.
b) Lakó területen a kommunális szennyvízelvezetés kizárólag a közüzemi hálózatról biztosítható.
c) Településközponti vegyes területen a szennyvízelvezetés kizárólag a közüzemi hálózaton történhet.
c) Gazdasági területen a kommunális szennyvízelvezetés a közüzemi hálózatról biztosítható. Amennyiben a terület nem rendelkezik közüzemi szennyvízelvezetéssel, egyedi szennyvíztisztító vagy szennyvízelhelyező kislétesítmények is telepíthetőek. Zárt gyűjtő a gazdasági területen megengedett. A gazdasági területeken jelentkező technológiai szennyvíz esetében a közcsatornába vezethető szennyvíz minőségi paramétereit meghaladó mértékű szennyezettség esetén előtisztító kiépítése szükséges.
e) Mezőgazdasági területen zárt szennyvízgyűjtő és egyedi szennyvíztisztító kisberendezés akkor létesíthető, amennyiben közüzemi szennyvízelvezető hálózat nem áll rendelkezésre.
f) Turisztikai erdőterületen a kommunális szennyvízelvezetés a közüzemi hálózatról biztosítható. Amennyiben a terület nem rendelkezik közüzemi szennyvízelvezetéssel, egyedi szennyvíztisztító vagy szennyvízelhelyező kislétesítmény a környezeti hatásvizsgálat, illetve a környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve az ezeknek megfelelő tartalmú egyedi kockázatértékelési vizsgálat eredményétől függően megengedhető.
(5) Gáz és kőolajüzemű létesítmények
a) Szénhidrogéneket szállító vezetékek biztonsági övezetén belül tilos: minden építési tevékenység, a tűzrakás, illetve anyagok égetése /pl. tarlóégetés),a bányaművelés, a vezeték állagát veszélyeztető maró- és tűzveszélyes anyagok kiöntése, kiszórása zagytér létesítése, a robbantás, valamint a biztonsági övezeten belül tilos: 15-15 m távolságon belül árasztásos öntözés, rizstelep, halastó, víztározó létesítése, 5-5 m távolságon belül fák ültetése, szőlő és egyéb kordonok elhelyezése, 50 cm-nél mélyebb talajművelés, anyagok állandó, vagy ideiglenes tárolása, 3-3 m távolságon belül bokrok és cserjék (egres, ribiszke, szőlő stb.) ültetése.
b) A gáz elosztóvezetékek biztonsági övezetén belül épületet, építményt elhelyezni tilos
V. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
21. § E rendelet 2009. március 1-én lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépést követően indult ügyekben kell alkalmazni.

